

Une image contenant texte, clipart

Description générée automatiquement

CONTACTEZ-NOUS

15 rue de la Richarderie 95640 MARINES

01.30.37.02.46

[contact@fivo.fr](mailto:contact@fivo.fr) [www.fivo.fr](http://www.fivo.fr/) **RIDEAU TEXTILE PARE-FLAMME**

E60 (pare-flamme 1h00)

E120 (pare-flamme 2h00)

 

DESCRIPTIF

# Tablier

* Un volet textile avec barre de lest pour une fermeture gravitaire,
* Tablier textile en teinte gris clair ultra léger avec un poids de 720 g/m2,
* Couche supérieure en tissu en fibre de verre renforcé par des fils en alliage,
* Eléments de protection empêchant l’arrachage de la nappe des glissières de guidage,
* Glissières de guidage et capotage en acier galvanisé. Finition thermolaquée suivant RAL en option,
* Vitesse de l'ouverture : 8 à 12 cm/seconde environ (suivant dimensions du rideau),
* Vitesse de fermeture : 20 cm /seconde environ.

# Accessoires

* Moteur tubulaire 230V,
* Armoire de contrôle précâblée,
* Système de commande par microprocesseur faisant partie intégrante du système de protection incendie,
* Mise en sécurité par raccordement à un S.D.A.D. (en option) ou bien au Système de Détection Incendie (24V/48V rupture ou émission),
* Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.),
* Contact de position de sécurité libre de potentiel (en option),
* Système d’arrêt sur obstacle suivant dimensions,

**NOUVEAU**

* Rideau franchissable (en option).

COMPARTIMENTAGE

RIDEAU TEXTILE

E60 / E120

## Dimensions maximales

7500 mm (lg) x 4527 mm (ht)

## Pose

* Pose standard en applique
* Variante pose sous dalle béton (avis de chantier nécessaire)
* Variante pose en tunnel (avis de chantier nécessaire)
* Variante pose mixte (avis de chantier nécessaire)

## Procès-verbaux

* Certificat CE n° N° 1812-CPR-1578 délivré par EFECTIS
* PV DAS n°EFR-20-M-004426 délivré par EFECTIS France