

Une image contenant texte, clipart

Description générée automatiquement

CONTACTEZ-NOUS

15 rue de la Richarderie 95640 MARINES

01.30.37.02.46 -

[contact@fivo.fr](mailto:contact@fivo.fr) [www.fivo.fr](http://www.fivo.fr/)

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU

EI 120

(coupe-feu 2h00)

 

DESCRIPTIF

# Tablier

* Un volet textile avec barre de lest pour une fermeture gravitaire,
* Nappe avec un poids de 6,5 Kg/m2,
* Couche extérieure de teinte gris clair en tissu spécial enduit,
* Couche d’isolation thermique réalisée à l’aide d’un matériau en fibre de verre composite renforcé par du fil d'acier inoxydable,
* Protection thermique de l’arbre d’enroulement et des glissières de guidage par plaques de béton fibre,
* Glissières de guidage et barre de lest en acier galvanisé,
* Capots d’habillage en acier galvanisé,
* Ouverture électrique avec une vitesse de 8 à 12 cm/seconde environ (suivant dimensions du rideau).

# Accessoires

* Moteur tubulaire 230V ou externe triphasé 400V suivant dimensions,
* Armoire de contrôle précâblée,
* Système de commande par microprocesseur faisant partie intégrante du système de protection incendie,
* Mise en sécurité par raccordement à un S.D.A.D. (en option) ou bien au Système de Détection Incendie (24V/48V rupture ou émission),
* Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.),
* Contact de position de sécurité libre de potentiel (en option),
* Système d’arrêt sur obstacle suivant dimensions,
* En option : finition thermolaquée suivant RAL des capots d’habillage.

COMPARTIMENTAGE

RIDEAU TEXTILE E120 MONO TOILE

## Dimensions maximales :

## 12000 mm (largeur) x 8000 mm (hauteur)

## Procès-verbaux et certificats

- Certificat CE n° N° 1396-CPR-0203,

- PV de classement n° EFR-22-000792 délivré par EFECTIS,

- PV DAS n°EFR-21-M-005213 délivré par EFECTIS.

## Pose

* Pose standard en applique
* Variante pose sous dalle béton (avis de chantier nécessaire)
* Variante pose en tunnel (avis de chantier nécessaire)
* Variante pose mixte (avis de chantier nécessaire)